--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568.dtsi
@@ -64,7 +64,7 @@
 		compatible = "rockchip,rk3568-pcie";
 		#address-cells = <3>;
 		#size-cells = <2>;
-		bus-range = <0x0 0xf>;
+		bus-range = <0x10 0x1f>;
 		clocks = <&cru ACLK_PCIE30X1_MST>, <&cru ACLK_PCIE30X1_SLV>,
 			 <&cru ACLK_PCIE30X1_DBI>, <&cru PCLK_PCIE30X1>,
 			 <&cru CLK_PCIE30X1_AUX_NDFT>;
@@ -87,7 +87,7 @@
 		num-ib-windows = <6>;
 		num-ob-windows = <2>;
 		max-link-speed = <3>;
-		msi-map = <0x0 &gic 0x1000 0x1000>;
+		msi-map = <0x1000 &its 0x1000 0x1000>;
 		num-lanes = <1>;
 		phys = <&pcie30phy>;
 		phy-names = "pcie-phy";
@@ -117,7 +117,7 @@
 		compatible = "rockchip,rk3568-pcie";
 		#address-cells = <3>;
 		#size-cells = <2>;
-		bus-range = <0x0 0xf>;
+		bus-range = <0x20 0x2f>;
 		clocks = <&cru ACLK_PCIE30X2_MST>, <&cru ACLK_PCIE30X2_SLV>,
 			 <&cru ACLK_PCIE30X2_DBI>, <&cru PCLK_PCIE30X2>,
 			 <&cru CLK_PCIE30X2_AUX_NDFT>;
@@ -140,7 +140,7 @@
 		num-ib-windows = <6>;
 		num-ob-windows = <2>;
 		max-link-speed = <3>;
-		msi-map = <0x0 &gic 0x2000 0x1000>;
+		msi-map = <0x2000 &its 0x2000 0x1000>;
 		num-lanes = <2>;
 		phys = <&pcie30phy>;
 		phy-names = "pcie-phy";
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk356x.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk356x.dtsi
@@ -356,14 +356,21 @@
 
 	gic: interrupt-controller@fd400000 {
 		compatible = "arm,gic-v3";
+		#interrupt-cells = <3>;
+		#address-cells = <2>;
+		#size-cells = <2>;
+		ranges;
+		interrupt-controller;
+
 		reg = <0x0 0xfd400000 0 0x10000>, /* GICD */
-		      <0x0 0xfd460000 0 0x80000>; /* GICR */
+		      <0x0 0xfd460000 0 0xc0000>; /* GICR */
 		interrupts = <GIC_PPI 9 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
-		interrupt-controller;
-		#interrupt-cells = <3>;
-		mbi-alias = <0x0 0xfd410000>;
-		mbi-ranges = <296 24>;
-		msi-controller;
+		its: interrupt-controller@fd440000 {
+			compatible = "arm,gic-v3-its";
+			msi-controller;
+			#msi-cells = <1>;
+			reg = <0x0 0xfd440000 0x0 0x20000>;
+		};
 	};
 
 	usb_host0_ehci: usb@fd800000 {
@@ -921,7 +928,7 @@
 		num-ib-windows = <6>;
 		num-ob-windows = <2>;
 		max-link-speed = <2>;
-		msi-map = <0x0 &gic 0x0 0x1000>;
+		msi-map = <0x0 &its 0x0 0x1000>;
 		num-lanes = <1>;
 		phys = <&combphy2 PHY_TYPE_PCIE>;
 		phy-names = "pcie-phy";
