/dts-v1/;

#include "amazonse.dtsi"

/ {
	model = "ALL0333CJ - Allnet ALL0333CJ DSL Modem";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200";

		aliases {
			led-boot = &power;
			led-failsafe = &power;
			led-running = &power;

			led-dsl = &dsl;
			led-internet = &online_green;
		};

	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x1000000>;
	};

	fpi@b0000000 {
		etop@E180000 {
			phy-mode = "mii";
		};
	};

	fpi@10000000 {
		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				asc {
					lantiq,groups = "asc";
					lantiq,function = "asc";
				};
				keys_in {
					lantiq,pins = "io0",/* "io25", */"io29";
					lantiq,pull = <2>;
					lantiq,open-drain = <1>;
				};
			};
		};

		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x400000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partitions {
					compatible = "fixed-partitions";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					partition@0 {
						label = "uboot";
						reg = <0x00000 0x10000>;
						read-only;
					};

					partition@10000 {
						label = "firmware";
						reg = <0x10000 0x3ef200>;
					};

					partition@3ff200 {
						label = "uboot_env";
						reg = <0x3ff200 0xc00>;
						read-only;
					};

					partition@3ffe00 {
						label = "dummy_bits";
						reg = <0x3ffe00 0x200>;
						read-only;
					};
				};
			};
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		/* power led: red=off, green=on */
		power: power {
			label = "all0333cj:green:power";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "keep";
		};

		lan: lan {
			label = "all0333cj:green:lan";
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		dsl: dsl {
			label = "all0333cj:green:dsl";
			gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		online_green: online {
			label = "all0333cj:green:online";
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
		online_red {
			label = "all0333cj:red:online";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};
