/dts-v1/;

#include "bcm6348.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Comtrend CT-5365";
	compatible = "comtrend,ct-5365", "brcm,bcm6348";

	chosen {
		bootargs = "root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&pinctrl 33 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
		wlan {
			label = "wlan";
			gpios = <&pinctrl 34 1>;
			linux,code = <KEY_WLAN>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&pinctrl 35 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power_green {
			label = "96348A-122:green:power";
			gpios = <&pinctrl 0 1>;
			default-state = "on";
		};
		alarm_red {
			label = "96348A-122:red:alarm";
			gpios = <&pinctrl 2 1>;
		};
		wps_green {
			label = "96348A-122:green:wps";
			gpios = <&pinctrl 6 1>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	cfe@0 {
		label = "CFE";
		reg = <0x000000 0x010000>;
		read-only;
	};

	linux@10000 {
		label = "linux";
		reg = <0x010000 0x3e0000>;
	};

	nvram@3f0000 {
		label = "nvram";
		reg = <0x3f0000 0x010000>;
	};
};

&pinctrl {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_pci &pinctrl_ext_mii>;
};
