--- a/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq4019-ap.dk01.1.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq4019-ap.dk01.1.dtsi
@@ -89,14 +89,6 @@
 			pinctrl-names = "default";
 			status = "ok";
 			cs-gpios = <&tlmm 54 0>;
-
-			mx25l25635e@0 {
-				#address-cells = <1>;
-				#size-cells = <1>;
-				reg = <0>;
-				compatible = "mx25l25635e";
-				spi-max-frequency = <24000000>;
-			};
 		};
 
 		serial@78af000 {
