/dts-v1/;

#include "danube.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "GIGASX76X - Gigaset SX761,SX762,SX763";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200";
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x2000000>;
	};

	sram@1F000000 {
		vmmc@107000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpiomm 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x2000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partitions {
					compatible = "fixed-partitions";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					partition@0 {
						label = "uboot";
						reg = <0x0 0x30000>;
					};

					partition@10000 {
						label = "uboot_env";
						reg = <0x30000 0x10000>;
					};

					partition@40000 {
						label = "firmware";
						reg = <0x40000 0x7c0000>;
					};
				};
			};

			gpiomm: gpiomm@4000000 {
				compatible = "lantiq,gpio-mm";
				reg = <1 0x0 0x10 >;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				#gpio-cells = <2>;
				gpio-controller;
				lantiq,shadow = <0x3>;
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				stp {
					lantiq,groups = "stp";
					lantiq,function = "stp";
				};
			};
		};

		gpios: stp@E100BB0 {
			status = "okay";
		};

		etop@E180000 {
			phy-mode = "rmii";
		};

		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
			gpios = <&gpio 29 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		pci@E105400 {
			status = "okay";
			gpio-reset = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	gpio_export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		switch {
			gpio-export,name = "switch";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};
