--- a/drivers/net/wireless/ath/ath9k/mac.c
+++ b/drivers/net/wireless/ath/ath9k/mac.c
@@ -700,7 +700,7 @@ bool ath9k_hw_stopdmarecv(struct ath_hw 
 {
 #define AH_RX_STOP_DMA_TIMEOUT 10000   /* usec */
 	struct ath_common *common = ath9k_hw_common(ah);
-	u32 mac_status, last_mac_status = 0;
+	u32 mac_status = 0, last_mac_status = 0;
 	int i;
 
 	/* Enable access to the DMA observation bus */
@@ -730,6 +730,16 @@ bool ath9k_hw_stopdmarecv(struct ath_hw 
 	}
 
 	if (i == 0) {
+		if (!AR_SREV_9300_20_OR_LATER(ah) &&
+		    (mac_status & 0x700) == 0) {
+			/*
+			 * DMA is idle but the MAC is still stuck
+			 * processing events
+			 */
+			*reset = true;
+			return true;
+		}
+
 		ath_err(common,
 			"DMA failed to stop in %d ms AR_CR=0x%08x AR_DIAG_SW=0x%08x DMADBG_7=0x%08x\n",
 			AH_RX_STOP_DMA_TIMEOUT / 1000,
