From c489eace9492d1b8bedb314bdef169e719161bff Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jonas Gorski <jogo@openwrt.org>
Date: Fri, 28 Jun 2013 00:08:16 +0200
Subject: [PATCH 08/10] MIPS: BCM63XX: always register bmips smp ops

Signed-off-by: Jonas Gorski <jogo@openwrt.org>
---
 arch/mips/bcm63xx/prom.c |    6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

--- a/arch/mips/bcm63xx/prom.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/prom.c
@@ -59,10 +59,10 @@ void __init prom_init(void)
 	/* do low level board init */
 	board_prom_init();
 
-	if (IS_ENABLED(CONFIG_CPU_BMIPS4350) && IS_ENABLED(CONFIG_SMP)) {
-		/* set up SMP */
-		register_smp_ops(&bmips_smp_ops);
+	/* set up SMP */
+	register_bmips_smp_ops();
 
+	if (IS_ENABLED(CONFIG_CPU_BMIPS4350) && IS_ENABLED(CONFIG_SMP)) {
 		/*
 		 * BCM6328 might not have its second CPU enabled, while BCM6358
 		 * needs special handling for its shared TLB, so disable SMP
