From 04ca10340f1b4d92e849724d322a7ca225d11539 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Lina Iyer <lina.iyer@linaro.org>
Date: Wed, 25 Mar 2015 14:25:29 -0600
Subject: [PATCH 59/69] ARM: cpuidle: Add cpuidle support for QCOM cpus

Define ARM_QCOM_CPUIDLE config item to enable cpuidle support.

Cc: Stephen Boyd <sboyd@codeaurora.org>
Cc: Arnd Bergmann <arnd@arndb.de>
Cc: Kevin Hilman <khilman@linaro.org>
Cc: Daniel Lezcano <daniel.lezcano@linaro.org>
Signed-off-by: Lina Iyer <lina.iyer@linaro.org>
---
 drivers/cpuidle/Kconfig.arm | 7 +++++++
 1 file changed, 7 insertions(+)

--- a/drivers/cpuidle/Kconfig.arm
+++ b/drivers/cpuidle/Kconfig.arm
@@ -74,3 +74,10 @@ config ARM_MVEBU_V7_CPUIDLE
 	depends on ARCH_MVEBU && !ARM64
 	help
 	  Select this to enable cpuidle on Armada 370, 38x and XP processors.
+
+config ARM_QCOM_CPUIDLE
+	bool "CPU Idle Driver for QCOM processors"
+	depends on ARCH_QCOM
+	select ARM_CPUIDLE
+	help
+	  Select this to enable cpuidle on QCOM processors.
