--- a/include/configs/iconnect.h
+++ b/include/configs/iconnect.h
@@ -44,30 +44,29 @@
 #define CONFIG_ENV_SECT_SIZE	0x20000
 #endif
 #define CONFIG_ENV_SIZE		0x20000
-#define CONFIG_ENV_OFFSET	0x80000
+#define CONFIG_ENV_OFFSET	0xe0000
 
 /*
  * Default environment variables
  */
 #define CONFIG_BOOTCOMMAND \
 	"setenv bootargs ${console} ${mtdparts} ${bootargs_root}; "	\
-	"ubi part rootfs; "						\
-	"ubifsmount ubi:rootfs; "					\
-	"ubifsload 0x800000 ${kernel}; "				\
+	"ubi part ubi; " \
+	"ubi read 0x800000 kernel; " \
 	"bootm 0x800000"
 
 #define CONFIG_MTDPARTS \
-	"mtdparts=orion_nand:"		\
-	"0x80000@0x0(uboot),"		\
-	"0x20000@0x80000(uboot_env),"	\
-	"-@0xa0000(rootfs)\0"
+	"mtdparts=orion_nand:"				\
+	"0xe0000@0x0(uboot),"				\
+	"0x20000@0xe0000(uboot_env),"			\
+	"0x100000@0x100000(second_stage_uboot),"	\
+	"-@0x200000(ubi)\0"
 
 #define CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS \
 	"console=console=ttyS0,115200\0"	\
 	"mtdids=nand0=orion_nand\0"		\
 	"mtdparts="CONFIG_MTDPARTS		\
-	"kernel=/boot/uImage\0"			\
-	"bootargs_root=noinitrd ubi.mtd=2 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs\0"
+	"bootargs_root=\0"
 
 /*
  * Ethernet driver configuration
--- a/configs/iconnect_defconfig
+++ b/configs/iconnect_defconfig
@@ -10,6 +10,7 @@ CONFIG_SYS_PROMPT="iconnect => "
 CONFIG_CMD_NAND=y
 CONFIG_CMD_USB=y
 # CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
+CONFIG_CMD_DHCP=y
 CONFIG_CMD_MII=y
 CONFIG_CMD_PING=y
 CONFIG_CMD_EXT2=y
