#!/bin/ash

[ "$ACTION" == "add" ] || exit 0

PHYNBR=${DEVPATH##*/phy}

[ -n $PHYNBR ] || exit 0

. /lib/functions.sh
. /lib/functions/system.sh

board=$(board_name)

case "$board" in
	c2600)
		echo $(macaddr_add $(mtd_get_mac_binary default-mac 8)  $(($PHYNBR - 1)) ) > /sys${DEVPATH}/macaddress
		;;
	d7800 |\
	r7500v2 |\
	r7800)
		echo $(macaddr_add $(mtd_get_mac_binary art 6)  $(($PHYNBR + 1)) ) > /sys${DEVPATH}/macaddress
		;;
	ea8500)
		echo $(macaddr_add $(mtd_get_mac_ascii devinfo hw_mac_addr) $(($PHYNBR + 1)) ) > /sys${DEVPATH}/macaddress
		;;
	nbg6817)
		echo $(macaddr_add $(mtd_get_mac_ascii 0:APPSBLENV ethaddr) $((1 - $PHYNBR)) ) > /sys${DEVPATH}/macaddress
		;;
	vr2600v)
		echo $(macaddr_add $(mtd_get_mac_binary default-mac 0)  $(($PHYNBR - 1)) ) > /sys${DEVPATH}/macaddress
		;;
	*)
		;;
esac
