diff --git a/board/sunxi/Makefile b/board/sunxi/Makefile
index 4c85fe9..61dc9ab 100644
--- a/board/sunxi/Makefile
+++ b/board/sunxi/Makefile
@@ -31,6 +31,7 @@ LIB	:= $(obj)lib$(BOARD).o
 
 COBJS-y	:= board.o
 COBJS-$(CONFIG_A10_MID_1GB)	+= dram_sun4i_360_1024_iow16.o
+COBJS-$(CONFIG_A10_OLINUXINO_L)	+= dram_a10_olinuxino_l.o
 COBJS-$(CONFIG_A10S_OLINUXINO_M)	+= dram_a10s_olinuxino_m.o
 COBJS-$(CONFIG_A13_OLINUXINO)	+= dram_a13_olinuxino.o
 COBJS-$(CONFIG_A13_OLINUXINOM)	+= dram_a13_oli_micro.o
diff --git a/board/sunxi/dram_a10_olinuxino_l.c b/board/sunxi/dram_a10_olinuxino_l.c
new file mode 100644
index 0000000..31b6542
--- /dev/null
+++ b/board/sunxi/dram_a10_olinuxino_l.c
@@ -0,0 +1,31 @@
+/* this file is generated, don't edit it yourself */
+
+#include <common.h>
+#include <asm/arch/dram.h>
+
+static struct dram_para dram_para = {
+       .clock = 480,
+       .type = 3,
+       .rank_num = 1,
+       .density = 4096,
+       .io_width = 16,
+       .bus_width = 16,
+       .cas = 9,
+       .zq = 123,
+       .odt_en = 0,
+       .size = 512,
+       .tpr0 = 0x42d899b7,
+       .tpr1 = 0xa090,
+       .tpr2 = 0x22a00,
+       .tpr3 = 0,
+       .tpr4 = 0,
+       .tpr5 = 0,
+       .emr1 = 0x4,
+       .emr2 = 0x10,
+       .emr3 = 0,
+};
+
+unsigned long sunxi_dram_init(void)
+{
+       return dramc_init(&dram_para);
+}
diff --git a/boards.cfg b/boards.cfg
index 24f6a67..94a2c82 100644
--- a/boards.cfg
+++ b/boards.cfg
@@ -404,6 +404,7 @@ Active  arm         armv7          sunxi       -               sunxi
 Active  arm         armv7          sunxi       -               sunxi               uhost_u1a                            sun4i:UHOST_U1A,SPL,STATUSLED=34                                                                                                  -
 Active  arm         armv7          sunxi       -               sunxi               wobo-i5                              sun5i:WOBO_I5,SPL,STATUSLED=34                                                                                                    -
 Active  arm         armv7          sunxi       -               sunxi               xzpad700                             sun5i:XZPAD700,SPL                                                                                                                -
+Active  arm         armv7          sunxi       -               sunxi               A10-OLinuXino-Lime			 sun4i:A10_OLINUXINO_L,SPL,SUNXI_EMAC                                                                                             -
 Active  arm         armv7          u8500       st-ericsson     snowball            snowball                             -                                                                                                                                 Mathieu Poirier <mathieu.poirier@linaro.org>
 Active  arm         armv7          u8500       st-ericsson     u8500               u8500_href                           -                                                                                                                                 -
 Active  arm         armv7          vf610       freescale       vf610twr            vf610twr                             vf610twr:IMX_CONFIG=board/freescale/vf610twr/imximage.cfg                                                                         Alison Wang <b18965@freescale.com>
